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一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别

	单位名称
	广东明源勘测设计有限公司

	统一社会信用代码
	91441600771885062H

	单位性质
	有限责任公司

	注册地址
	河源市建设大道17号

	法定代表人
	陈建辉

	资质等级类别
	乙级：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程









二、专业技术人员

	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	
备注

	1
	麦俊义
	男
	53
	

	2
	张水华
	男
	45
	

	3
	邱地刚
	男
	50
	

	4
	吴星龙
	男
	43
	

	5
	谢浩
	男
	44
	

	6
	杨海龙
	男
	45
	

	7
	曾添文
	男
	37
	







	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	朱春燕
	女
	39
	

	2
	吴彬
	男
	40
	

	3
	钟幸花
	女
	45
	

	4
	伍永乐
	男
	34
	
















	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	谭伟东
	女
	50
	

	2
	李镇华
	男
	27
	

	3
	李永威
	男
	41
	

	4
	黄国良
	男
	32
	

	5
	陈飞凤
	女
	38
	

	6
	朱维
	女
	37
	

	7
	罗冬梅
	女
	29
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。






	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	梁卫江
	男
	32
	测绘工程

	2
	梁健强
	男
	34
	地理信息系统











三、技术装备

	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	智能航测系统
	飞马V100
	1

	2
	智能航测/遥感系统
	飞马D2000
	1

	3
	三维激光扫描仪
	RIEGL VZ-400
	1

	4
	航测空三加密系统
	明源V1.0
	1

	5
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河1
	1

	6
	全站仪
	NTS-332R10
	1

	7
	全站仪
	索佳 NET-05AX
	1

	8
	水准仪
	天宝DINI03
	1

	9
	探测仪
	南方V9.0管线版
	1

	10
	测深仪
	SDE-230
	1

	11
	GIS一体化系统
	中流测绘
	1









四、测绘项目清单

	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	所属
专业类别
	测绘金额
(万元）
	验收时间
（据实填写）
	验收机构
（据实填写）

	1
	源城区二轻幼儿园建设项目
	河源市源城区河源大道旁，作业内容：
地形测量、立面测量、平面测量、控制点测量。
	工程测量
	66736.75
	2021.1
	河源市源城区教育局

	2
	2021年度龙川县黄石镇、丰稔等四个镇1：2000高标地形测绘
	龙川县，作业内容：地形测量
	工程测量
	430000
	2021.3
	龙川县农业农村局

	3
	河源市龙亿达智能科技园项目基坑支护工程监测
	高新区，作业内容：沉降基准点观测、位移基准点观测、支护结构水平位移监测、支护结构竖向位移观测等。
	工程测量
	70000
	2021.1
	河源市龙亿达智能设备实业有限公司

	4
	紫金县紫城工业园首期启动区（含安置区）基础设施建设PPP项目
	紫金县紫城工业园，作业内容：紫金县紫城工业园首期启动区(含安置区)基础设施建设PPP项目市政工程竣工图测量(竣工测量范围包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力通信工程、绿化喷灌工程、交通工程、桥梁工程、箱涵工程等。)
	工程勘察
	115611.23
	2021.2
	紫金县川商建设有限公司

	5
	河源市高新区新一代信息技术创新中心基坑支护监测项目
	高新区，作业内容基坑支护监测
	工程测量
	155031
	2022.4
	河源市润业投资有限公司

	6
	紫金县金石矿业有限公司马家柿高岭土开采及精加工建设项目场地土石方分类勘察
	紫金县，勘察
	工程勘察
	87625.4
	2022.1
	紫金县紫城工业园开发有限公司

	7
	富源冷链厂房工程勘察
	东源县，勘察
	工程勘察
	134400
	2022.1
	东源福源食品科技有限公司

	8
	广东贝莱尔纳电子科技有限公司（河源厂区）建设项目工程勘察
	龙川县，勘察
	工程勘察
	136080
	2022.2
	广东贝莱尔纳电子科技有限公司

	9
	高莞灌区现状地形图测量及工程勘察项目
	连平县，地形测量+勘察
	工程勘察
	130000
	2022.3
	连平县水利工程建设管理中心

	10
	东源县第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）
	东源县，测量
	测绘
	1100000
	2022.3
	东源县住房和城乡建设局

	11
	惠阳区第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋、市政设施)项目
	惠州市惠阳区，测量
	测绘
	7369788.4
	2022.4
	惠州市惠阳区住房和城乡建设局

	12
	河源市江东新区医院北土地开发建设项目勘察服务采购项目
	江东新区，勘察测量
	工程勘察
	2181800
	2022.1
	河源市江东新区安顺建设工程有限公司

	13
	和平县灯光球场停车库工程-工程勘察
	和平县，勘察
	工程勘察
	177000
	2022.4
	和平县城市管理和综合执法局

	14
	河源市广晟源城建筑节能系统技术有限公司建设项目
	源城区龙岭工业园，勘察
	工程勘察
	244870
	2022.5
	深圳广晟幕墙科技有限公司

	15
	紫金县紫城镇公益性公墓建设PPP项目工程勘察服务项目
	紫金县，勘察
	工程勘察
	940000
	2022.8
	紫金县紫城镇人民政府

	16
	碧桂园凤凰台一、二标段项目竣工验收测绘
	江东新区，测量
	工程测量
	357563.83
	2022.4
	河源市碧桂园置业有限公司

	17
	龙川县岩镇山池村省级红色古村落旅游基础设施建设项目（勘察）
	龙川县，地形测量+勘察
	工程勘察
	668880
	2022
	龙川县岩镇人民政府

	18
	江岸誉峰竹翠居建设项目
	龙川县，勘察
	工程勘察
	506000
	2023
	广东腾达建筑安装工程有限公司

	19
	绿春天三期(8#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、地下室及幼儿园)竣工测量
	河源市东源县越王大道中段，作业内容:一级GPS控制测量点、1:500数字化地形测
绘、验测高程、高度、规划面积测量、管线探测。
	工程测量
	235000
	2023.4
	河源万绿水乡投资有限公司

	20
	河源碧桂园凤凰台一二标竣工测量费补充合同02(五标)
	河源市江东新区碧桂园风凰台，作业 内容：竣工验收测绘
	工程测量
	180655.17
	2023.12
	河源市碧桂园置业有限公司

	21
	华丰国贸花园竣工测量
	东源县中心区及生活配套区ZX-D002-06地块，作业内容1.一级控制点测量3个;
2.1:500数字化地形测绘面积为31619.0平方米;
3.验测高程、高度共计7栋:
4.规划面积测绘121086.0平方米:
5.地下管线探测总长1.5千米。
	工程测量
	215746.62
	2023.6
	河源市华丰世纪投资集团有限公司

	22
	力升总部经济项目竣工测量
	东源县盐田东源共建现代物流园XT-04-06、04-16地块，作业内容：1.一级控制点测量3个:
2.1:500数字化地形测绘面积为71908.00平方米:
3.验测高程、高度A2/1栋、验测高程、高度A5/1栋、验测高程、高度B1/1栋
验测高程、高度H9/1栋、验测高程、高度H8/1栋。共计5栋:
4.规划面积测量A2/679.96平方米、规划面积测量A5/32686.80平方米、
规划面积测量B1/23444.70平方米、规划面积测量H9/9873.92平方米、
规划面积测量H8/5222.72平方米。规划面积测绘共计71908.10平方米:
5.地下管线探测总长1.5千米。
	工程测量
	150543.72
	2023.3
	力升树灯（河源）有限公司

	23
	新河中央北区一期竣工测量
	东源县站北工业区，作业内容：1、一级控制点测量3个:
2、1:500数字化地形测绘面积为20302.00平方米:
3、验测高程、高度:1#、2#、3#、12#共计4栋:
4、规划建筑面积测绘:64710.5平方米:
5、地下管线探测总长1.2千米。
	工程测量
	122000
	2023.8
	河源市友帮投资开发有限公司

	24
	阳光新村商住小区竣工测量
	东源县扶贫工业园开发区阳光新村，作业内容：1、一级控制点测量3个:
2、1:500数字化地形测绘面积为3141.58平方米:
3、验测高程、高度共计2栋:
4、规划建筑面积测绘:31381.47平方米:
5、地下管线探测总长0.2千米。
	工程测量
	58420.38
	2023.7
	河源双湖投资有限公司

	25
	深圳盐田(东源)产业转移工业园鑫义恒数码科技项目竣工测量
	深圳盐田(东源)产业转移工业园二期
DYSY-C1-01(14)，作业内容：1.一级控制点测绘3个:
2.1:500数宇化地形测绘面积为14379.9平方米:
3.验测高程、高度共计2栋:
4.规划面积测绘27613.31平方米;
5.地下管线探测总长1.0千米。
	工程测量
	70000
	2023.6
	河源市东晋科技有限公司

	26
	河源三扬精密技术有限公司竣工测量
	东源县盐（田）东（源）共建现代物流园，作业内容：厂房A.二房BC、二产辅动用房，宿舍楼、研发楼、值班室竣二测量项日:
1.一级控制点测绘3个:
2.1:50C数字化池形测绘面积为22000.0平方米:
3.验测高程、高度共汁5栋;
4.规划面积测绘37998.93平方米;
5.地下管线探测总长1.3干米。
	工程测量
	85727.71
	2023.5
	河源三扬精密技术有限公司

	27
	河源御景豪园二期竣工测绘项目
	河源市东源县仙塘镇御景豪园，作业内容：河源御景豪园二期竣工测给项目
1)一级控制点测量4个;
2)1:500数字化地形测绘面积为46036.47平方米:
3) 检测高程、高度共计9栋;
4) 规划面积测绘118076.51平方米:
5) 地下管线探测总长2.5千米。
	工程测量
	226248.34
	2023.12
	河源市越时顺诚房地产开发有限公司

	28
	广东盛康泰新材料有限公司年产35000吨有机硅胶
	江东新区产业园，作业内容：勘察
	工程勘察
	60000
	2023.9
	广东盛康泰新材料有限公司

	29
	新域•蓝山（二三期商住及幼儿园）规划竣工测量
	源城区百子园，作业内容：控制测量、1:500数字化地形测绘、验测平面位置、验测高程及高度、规划面积测量、地下管线探测。
	工程测量
	237234.71
	2024.9
	河源市恒旺房地产开发有限公司

	30
	广东拓万科技有限公司竣工测量
	东源县盐(田)东(源)共建现代物流园，作业内容：广东拓万科技有限公司竣工测量项目:
1、一级控制点测量3个;
2、1:500数字化地形测绘面积为24640.25平方米;
3、验测高程、高度共计6栋;
4、规划面积测量规划面积测绘共计35.028千平方米;
5、地下管线探测总长1.0千米。
	工程测量
	95000
	2024.3
	广东拓万科技有限公司

	31
	清平地产汇悦城一期（47#东源县汇悦城中学）竣工测量
	东源县城中心区(新一路与清平路交汇处)，作业内容：清平地产汇悦城一期(47#东源县汇悦城中学)项目预计工作量:
1.一级控制点测量3个;
2.1:500数字化地形测绘面积为29950.95平方米;
3.验测高程、高度共计1栋;
4.规划面积测绘13468平方米;
5.地下管线探测总长1.2千米。
6.正射影像图面积为30000.0平方米
	工程测量
	50000
	2024.12
	广东清平地产发展有限公司



五、体系制度要求

	具体要求
	申请单位情况
（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	\

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	\

	
	3. 配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	\

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	\

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	\

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	\

	
	7.配置红黑电源。
	\

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	\

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合




